****

**02 – Schalen – Aufheller**

Schnelle Restaurierung und Auffrischung des Gelcoats

Entfernt den gelben Schleier und jegliche Korrosionsspuren

Entfernt Algen, Muscheln und Verschmutzungsrückstände

Entfernt Rostspuren

Empfehlenswert auf Inox um Korrosion zu verhindern

**Gebrauchsanweisung**

Auf die gewünschte Oberfläche sprayen. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Mit einem Pinsel oder Bürste auftragen und mit klarem Wasser abwaschen.

Säurehaltiges Produkt. Wir empfehlen das Tragen von Schutzhandschuhen, Schutzbrille und Schutzkleidung!

**Gefahr:**

Enthält Ammoniumhydrogendifluorid, Ammoniumfluorid, Salzsäure, Isotridecanol ethoxylate.

< 5% nichtionischer oberflächenaktiver Stoff.

**Bei Hautkontakt (oder Haare)**:

 Sofort betroffene Kleidung ausziehen, waschen Sie die Haut ab oder duschen Sie sofort.

**Bei Kontakt mit Augen:**

Spülen Sie vorsichtig das Auge während mehreren Minuten aus. Entfernen Sie Kontaktlinsen falls diese leicht zu entfernen sind. Spülen Sie weiter. Rufen Sie sofort einen Arzt an.

Bei Einnahme: Bei Schwächeanfall rufen Sie Tox-Info Nr. 145 oder einen Arzt an.

Produkt unter Verschluss halten. Restmaterial gemäss Vorschriften entsorgen

**Importateur : VPR SYSTEM SARL - 1251 GY - +4122759.09.79**

[www.vidonne-system.ch](http://www.vidonne-system.ch) contact@vidonne-system.ch