** 16 – Entfetter Bilge und Motor**

Speziell entwickelt für die Reinigung von Bootsmotoren und Bilgen. Entfernt ohne Anstrengung Schmutz wie: Fette, Kohlenwasserstoffe, Calamine, Oelrückstände, Rauch, etc…

Greift Leichtmetall, Farben und Plastik nicht an. Auf Pflanzlichen Tenside Basis, umweltfreundlich.

**Gebrauchsanweisung**

Fläche einsprühen, einwirken lassen, mit einem Schwamm oder Pinsel bearbeiten und mit klarem Wasser abspülen.

Enthält: < 5% (nichtionischer oberflächenaktiver Stoff, kationischer oberflächenaktiver Stoff, amphoterer oberflächenaktiver Stoff).

Importateur : VPR SYSTEM SARL - 1ch de la Brasière – 1251 GY +4122759.09.79

 [www.vidonne-system.ch](http://www.vidonne-system.ch) contact@vidonne-system.ch